|  |  |
| --- | --- |
| 试验供电电源：AC220V 50Hz | 试验频率范围：150kHz ~ 30MHz |
| 样品运行模式：模式① |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率  （MHz） | 平均值  （dBμV） | 电源端口 | 裕量  （dB） | 限值  （dBμV） |
| / | / | L | / | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率  （MHz） | 平均值  （dBμV） | 电源端口 | 裕量  （dB） | 限值  （dBμV） |
| / | / | L | / | / |

试验结果图

